{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["3.2 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"3.2 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","index":0,"n_rows":50,"n_cols":12,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,7],[2,8,2,11],[3,8,4,9],[3,10,4,10],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[8,5,8,7],[8,8,8,9],[9,5,9,7],[9,8,9,9],[10,5,10,7],[10,8,10,9],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,7],[11,8,12,9],[11,10,12,10],[11,11,12,11],[13,5,13,7],[13,8,13,9],[14,5,14,7],[14,8,14,9],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,7],[15,8,16,9],[15,10,16,10],[15,11,16,11],[17,5,17,7],[17,8,17,9],[18,5,18,7],[18,8,18,9],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[19,4,20,4],[19,5,20,7],[19,8,20,9],[19,10,20,10],[19,11,20,11],[21,0,23,0],[21,1,23,1],[21,2,23,2],[21,3,23,3],[21,4,23,4],[21,5,23,7],[21,8,23,9],[21,10,23,10],[21,11,23,11],[24,5,24,7],[24,8,24,9],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[25,2,26,2],[25,3,26,3],[25,4,26,4],[25,5,26,7],[25,8,26,9],[25,10,26,10],[25,11,26,11],[27,5,27,7],[27,8,27,9],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[28,3,29,3],[28,4,29,4],[28,5,29,7],[28,8,29,9],[28,10,29,10],[28,11,29,11],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[30,2,32,2],[30,3,32,3],[30,4,32,4],[30,5,32,7],[30,8,32,9],[30,10,32,10],[30,11,32,11],[33,5,33,7],[33,8,33,9],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,35,2],[34,3,35,3],[34,4,35,4],[34,5,35,7],[34,8,35,9],[34,10,35,10],[34,11,35,11],[36,5,36,7],[36,8,36,9],[37,5,37,7],[37,8,37,9],[38,5,38,7],[38,8,38,9],[39,5,39,7],[39,8,39,9],[40,5,40,7],[40,8,40,9],[41,5,41,7],[41,8,41,9],[42,5,42,7],[42,8,42,9],[43,5,43,7],[43,8,43,9],[44,5,44,7],[44,8,44,9],[45,5,45,7],[45,8,45,9],[46,0,46,9],[47,0,47,9],[49,7,49,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：辅导员值班室装饰工程",{"$nulls":5},"标段："]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量",null,null,"金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":11},"暂估价"]
[1,"011605001001","平面块料拆除","1、卫生间、洗漱间原有地砖及结构层拆除（拆至原混凝土楼板）\n2、现场规放平整等","m2",20,{"$nulls":5},""]
[2,11605001002,"地坪拆除","1、卧室原有环氧地坪及结构层拆除\n2、现场规放平整等","m2",56]
[3,"011605002001","立面块料拆除","1、卫生间、洗漱间原有墙砖及抹灰层切割拆除\n2、现场规放平整等","m2",30,{"$nulls":5},""]
[4,"01B001","大理石洗漱台拆除","1、原大理石洗漱台、台盆保护性拆除、原有洗漱台钢架拆除\n2、现场规放平整等","块",2,{"$nulls":5},""]
[5,"01B002","家具拆除","宿舍内床铺保护性拆除，并运送至校内甲方指定地点；综合报价","套",12]
[6,"01B003","其它拆除","宿舍内甲方指定的其它零星拆除，如灯具、开关等；综合报价","项",1]
[7,"010401012001","零星砌砖","1、零星砌砖名称、部位：砖砌包管、蹲坑、洗手池基础\n2、砖品种、规格、强度等级：标准砖\n3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆","m3",0.5,{"$nulls":5},""]
[]
[8,"011406001005","抹灰面油漆","1、部位：瓷砖墙面外其余墙面\n2、清理墙面，将墙面上浮灰清理干净，表面不平整处刷耐水腻子并用砂纸打磨光滑刷乳胶漆一底两面","m2",100]
[9,"011304002004","检修口","1、部位：砖砌包管处检修口\n2、安装200*200铝合金检修口","个",2,{"$nulls":5},""]
[10,"011201001001","墙面一般抹灰","1、部位：卫生间及洗漱间墙面、包管面\n2、玻璃纤维网格布一层\n3、12厚1：3水泥砂浆打底，基层阴阳角做成圆弧形\n4、6厚1：2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面","m2",44,{"$nulls":5},""]
[]
[11,"010903002001","墙面涂膜防水","1、1.5mm厚聚合物水泥（JS）防水涂料（两道），阴阳角、管道周边等部位附加一道","m2",40,{"$nulls":5},""]
[12,"011204003001","300*600墙砖","1、6厚1：0.1：2.5水泥石灰膏砂浆结合层\n2、5厚釉面砖，白水泥擦缝","m2",40,{"$nulls":5},""]
[13,"011406003003","墙面腻子修补","1、部位：洗漱间除瓷砖墙面外其余墙面\n2、清理墙面，将墙面上浮灰清理干净，表面不平整处刷耐水腻子并用砂纸打磨光滑","m2",200,{"$nulls":5},""]
[]
[14,11102003002,"300*300地砖","1、部位：卫生间、洗漱间\n2、水泥浆一道，内掺建筑胶\n3、最薄处20厚1：3水泥砂浆抹平、压光，1%坡向地漏，阴阳角做成平滑圆弧角\n4、30厚1：3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉\n5、10厚防滑地砖，干水泥擦缝","m2",20,{"$nulls":5},""]
[]
[]
[15,11102003002,"600*600地砖","1、部位：卧室\n2、水泥浆一道，内掺建筑胶\n3、最薄处20厚1：3水泥砂浆抹平、压光\n4、30厚1：3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉\n5、10厚防滑木纹地砖，干水泥擦缝","m2",56]
[16,"011102003003","门槛石","1、水泥浆一道，内掺建筑胶\n2、最薄处20厚1：3水泥砂浆抹平、压光\n3、30厚1：3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉\n4、10厚800*800防滑地砖切割门槛石，干水泥擦缝","m2",1,{"$nulls":5},""]
[]
[17,"011105003001","块料踢脚线","1、水泥砂浆黏贴800*100防滑地砖踢脚线，成品地砖加工\n2、踢脚线磨边","m",40,{"$nulls":5},""]
[18,"011302001003","吊顶天棚","1、部位：卫生间\n2、30*38mm木龙骨做边龙骨，木龙骨做好防腐、防火处理\n3、配套300*300铝板龙骨，龙骨截断处做好防锈处理\n4、300*300*0.6mm铝板，表面喷涂","m2",18,{"$nulls":5},""]
[]
[19,"011505001008","洗漱台","1、原拆除洗漱台台面利用\n2、钢架外框60*30*1.2mm304不锈钢方管，内部纵向3根30*30*1.2mm304不锈钢方管\n3、上部挡水H=70mm，下翻80mm高（原材料切割利用）\n4、石材磨圆边，包管处石材切割\n5、石材六面防护，抛光处理","m2",4,{"$nulls":5},""]
[]
[]
[20,"011502001001","不锈钢线条","1、展开宽40mm成品不锈钢线条安装","m",30,{"$nulls":5},""]
[21,"010802001002","白色断热铝百叶门","1、卫生间门\n2、定制成品白色断热铝百叶门（700*2100）\n3、18mm细木工板门套基础及门套线制安\n4、插销、直落式铰链、门吸、门把等五金件安装\n5、木材面防火涂料三遍，做好防腐处理","樘",2,{"$nulls":5},""]
[]
[22,"031004010002","淋浴器","1、材质、规格：不锈钢 冷热水管\n2、名称：卫生间新增淋浴器；含原淋浴器拆除","套",2]
[23,"031004006002","大便器","1、材质：陶瓷\n2、规格、类型：卫生间新增蹲式大便器 （含水箱）；含原大便器拆除","组",2]
[24,30412001003,"普通灯具","1、名称：卫生间、洗漱间新增吸顶灯\n2、型号：矩形罩\n3、参考品牌：佛山照明、欧普、飞利浦","套",4]
[25,"030411001001","配管","1、名称：配管移位\n2、材质：PC管 \n3、规格：PC20\n4、配置形式：根据现场实际情况 将原明配管改为暗配","m",60]
[26,"030404035002","插座开关","1、名称：洗漱间新增插座、开关","个",30]
[27,31001006004,"塑料管","1、安装部位：卫生间内新增冷水管\n2、介质：热水\n3、材质、规格：PP-R DN20\n4、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗","m",40]
[28,30412001003,"普通灯具","1、名称：卧室新增吸顶灯\n2、型号：20W以上\n3、参考品牌：佛山照明、欧普、飞利浦","套",4]
[29,"030411004001","配线","1、名称：电气配线\n2、配线形式：管内穿线\n3、型号：BV\n4、规格：2.5","m",200]
[30,"011503001006","垃圾外运","1、本工程垃圾外运\n2、运距自行考虑","项",1,{"$nulls":5},""]
[31,"011701006001","脚手架","1、搭设方式：自行考虑\n2、脚手架材质：自行考虑","项",1,{"$nulls":5},""]
["本页小计",{"$nulls":10},""]
["合    计",{"$nulls":10},""]
[]
[{"$nulls":7},"【新点2013清单造价江苏版 V10.3.0】"]